## Montage der Wechselteile

A Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

A1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

B Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

B1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

Die Wechselteile, wie zum Beispiel der Werkstückanschlag, können auf unterschiedliche Arten montiert werden.

|  | Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss gegebenenfalls die Betriebsanleitung der zugehörigen Wechselteile gelesen und beachtet werden.

|  | INFORMATION Um das Wechselteil montieren zu können, ist es gegebenenfalls notwendig das Spannelement zuvor zu demontieren.

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

|  | INFORMATION Das Wechselteil ist gegebenenfalls positioniert. Als Positionierung dienen zum Beispiel Markierungen oder ein Zylinderstift und eine Bohrung beziehungsweise eine Nut.

### Montage der Variante x-fach axial verschraubt

### Montage der Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

##

##