## Wartungsplan

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmäßigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleißerscheinungen verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen den Hersteller kontaktieren [siehe Kapitel »Kontakt«].

Intervall | Wartungsarbeit
täglich | Sichtprüfung der Spann- und Anschlagflächen auf Verschleißstellen, Ausbrüchen und Rissen [siehe Kapitel »Sichtprüfung«]
Sichtprüfung des Gummis vom Spannelement auf Verschleißstellen, Ausbrüchen und Rissen [siehe Kapitel »Sichtprüfung«]
Bei starker Verschmutzung Komplettreinigung [siehe Kapitel »Reinigung«]
Statische Spannkraftmessung durchführen
wöchentlich oder nach 40 Betriebsstunden* | Spannelement demontieren [siehe Kapitel »Demontage des Spannelements«]
Spannelement, Spannkegel und Kupplungsbereich reinigen [siehe Kapitel »Reinigung«]
halbjährlich oder nach 1500 Betriebsstunden* | Produkt komplett reinigen [siehe Kapitel »Reinigung«]
Produkt abschmieren [siehe Kapitel »Produkt abschmieren«]
bei Lagerung | Siehe Kapitel »Lagerung«

* abhängig davon, welche Vorgabe zuerst erreicht wird

Tabelle 7: Wartungstabelle

##

##