## Reinigung

A Dornkörper

A1 Befestigungsschrauben Dornkörper

B Spindelflansch

B1 Befestigungsschrauben Spindelflansch

C Ring

C1 Befestigungsschrauben Ring

D Zugbolzen

E Adapter

F Auswerferstifte

|  | WARNUNG Augen- und Schnittverletzungen durch fehlende Schutzkleidung bei dem Reinigungsvorgang! Produkt niemals mit Druckluft reinigen. Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur Grundausrüstung zu tragen:

|  | HINWEIS Beschädigung von Dichtungen durch falsche Lösungsmittel! Zur Reinigung des Produktes keine Lösungsmittel verwenden, die die verbauten Dichtelemente angreifen und beschädigen. Werkstoffe der verbauten Dichtelemente können NBR, Viton, PUR sein. Zur Reinigung des Produktes keine esterhaltigen beziehungsweise polaren Lösungsmittel verwenden.

|  | HINWEIS Beschädigung von Spannelementen durch falsche Lösungsmittel! Zur Reinigung des Produktes keine esterhaltigen beziehungsweise polaren Lösungsmittel verwenden.

|  | HINWEIS Sachschaden durch fehlerhafte Montage bei Dichtelementen! Fehlende oder beschädigte Dichtelemente müssen ersetzt werden. Darauf achten, dass die Dichtelemente bei der Montage / Demontage nicht herausfallen oder beschädigt werden, gegebenenfalls dünn einfetten.

Voraussetzung für das Erreichen der Rund- und Planlauftoleranzen ist die Sauberkeit der entsprechenden Anschlag- sowie Führungsdurchmesser.

1. Die Wechselteile und das Spannelement von dem Produkt demontieren [siehe Kapitel »Demontage der Wechselteile« und Kapitel »Demontage des Spannelements«].

2. Das Produkt von der Maschine demontieren [siehe Kapitel »Demontage des Produktes«].

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Unwucht bei unsachgemäßem Wiederzusammenbau! Die Einzelteile des Produktes müssen in derselben Lage wieder montiert werden. Die Lage der Einzelteile zueinander gegebenenfalls vor dem Zerlegen des Produktes markieren.

|  | HINWEIS Sachschaden durch unsachgemäße Zerlegung des Produktes! Eine weiterführende Zerlegung, als in der Explosionsansicht dargestellt, ist untersagt.

|  | INFORMATION Beim Zerlegen des Produktes ist sicherzustellen, dass keine Bauteile verloren gehen.

3. Das Produkt gemäß Explosionsansicht zerlegen.

4. Alle Bauteile mit einem esterfreien, nicht polaren Reinigungsmittel und einem weichen, fusselfreien, reißfesten Tuch von allen Öl- und Fettrückständen säubern und auf sichtbare Beschädigungen überprüfen.

5. Das Produkt gemäß Explosionsansicht zusammenbauen und während des Zusammenbaus abschmieren [siehe Kapitel »Produkt abschmieren«]. Bei dem Zusammenbau ist folgendes zu beachten:

Die Befestigungsschrauben müssen bei Verschleiß oder Beschädigung ersetzt werden.

Alle Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung und / oder siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«]. Beim Festziehen der Schrauben ist auf Gleichmäßigkeit zu achten um einen Verzug unter Belastung zu vermeiden.

Das Aufbringen von Schmiermittel ist nur auf den mechanischen Laufflächen vorgesehen. Hinweise zu Schmiermitteln beachten [siehe Kapitel »Einsatz von Schmiermitteln«].

Zu viel Schmiermittel auf der Auflagefläche vermeiden, da dies Planlauffehler verursachen kann.

Dichtelemente [zum Beispiel O-Ringe, Quadringe] sowie Dichtflächen sind mit Fett zu versehen. Hinweise zum Fetten beachten [siehe Kapitel »Einsatz von Schmiermitteln«].

##

##