# Tätigkeiten nach Produktionsende

1. Produkt in Lösestellung fahren.

2. Werkzeugmaschine ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

3. Schutztür / -haube öffnen.

|  | WARNUNG Augen- und Schnittverletzungen durch fehlende Schutzkleidung bei dem Reinigungsvorgang! Produkt niemals mit Druckluft reinigen. Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur Grundausrüstung zu tragen:

4. Produkt mit einem weichen, fusselfreien Tuch von Spänen und Produktionsrückständen säubern und leicht einölen.

5. Schutztür / -haube schließen.

##

##