### Vorbereitung des Produktes

Das Produkt wird im zusammengebauten Zustand angeliefert.

Für die Montage des Produktes sind folgende vorbereitenden Schritte notwendig.

|  | HINWEIS Sachschaden durch fehlerhafte Montage bei Dichtelementen! Fehlende oder beschädigte Dichtelemente müssen ersetzt werden. Darauf achten, dass die Dichtelemente bei der Montage / Demontage nicht herausfallen oder beschädigt werden, gegebenenfalls dünn einfetten.

Wenn der Spindelflansch und / oder der Zugrohradapter dem Lieferumfang beiliegt oder bereits vorhanden ist, sind für die Montage des Produktes keine vorbereitenden Schritte notwendig.

Wenn der Spindelflansch und / oder der Zugrohradapter am Spannmittel montiert ist, sind für die Montage des Produktes folgende vorbereitenden Schritte notwendig.

|  | INFORMATION Der Zugrohradapter kann bereits im Spannmittel eingebaut sein. Je nach Geometrie des Zugrohradapters ist es notwendig den Zugrohradapter zu demontieren, um die Funktionseinheit vom Spindelflansch herunternehmen zu können.

1. Den Zugrohradapter gegebenenfalls aus dem Produkt herausschrauben.

2. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit lösen und entfernen.

|  | INFORMATION Für die Montage der Funktionseinheit auf die Maschine muss bekannt sein, ob das vorliegende Produkt ausrichtbar oder nicht ausrichtbar ist. Die Auftragsbestätigung prüfen. Ist das Spannmittel ausrichtbar, ist ein Vermerk in der Auftragsbestätigung hinterlegt. Und / oder prüfen, ob die Schnittstelle zwischen Spindelflansch und Funktionseinheit Spiel besitzt. Hierzu Spindelflansch und Funktionseinheit zueinander verschieben. Lässt sich die Funktionseinheit im Spindelflansch bewegen, ist das Spannmittel ausrichtbar.

3. Die Funktionseinheit von dem Spindelflansch herunternehmen.

##

##