### Zweite Grenze [Werkstückmasse]

Die maximale Werkstückmasse ist abhängig von der Schlüsselweite der Dornspitze des Produktes.

Schlüsselweitenbereich Dornspitze | Standard Baugröße | Maximale Werkstückmasse
Horizontaler Einsatz | Vertikaler Einsatz
≤3,5 |  | 0,5 | 0,7
>3,5 bis ≤4,5 |  | 3 | 5
>4,5 bis ≤7,0 |  | 6 | 8
>7,0 bis ≤10,5 | A | 12 | 18
>10,5 bis ≤13 | B | 25 | 37
>13 bis ≤16,5 | C | 32 | 50
>16,5 bis ≤20,0 | D | 40 | 52
>20,0 bis ≤25,0 | E | 50 | 65
>25,0 bis ≤32,0 | F | 60 | 80
>32,0 bis ≤45,0 | G | 80 | 100
>45,0 bis ≤58,0 | H | 100 | 150
>58,0 bis ≤76,0 | K | 150 | 225

Tabelle 4: Maximale Werkstückmasse

##

##