## Montage des Spannelements

A Segmentspannbüchse [Spannelement]

B Zugbolzen

|  | INFORMATION Vor der Montage des Spannelements muss gegebenenfalls das Wechselteil montiert werden, da es ansonsten nicht mehr montiert werden kann.

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

3. Den Zugbolzen lösen und entfernen.

4. Die Segmentspannbüchse auf das Produkt aufsetzen. Dabei müssen gegebenenfalls die Nuten in der Segmentspannbüchse und die Auswerferstifte übereinstimmen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderten Zugbolzen bei fehlerhaftem Anzugsdrehmoment! Den Zugbolzen immer mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung].

5. Den Zugbolzen in das Produkt einschrauben und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung].

##

##