## Ausrichten des Spannmittels mit Prüfkörper

Um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss das Spannmittel am Werkstück ausgerichtet werden. Hierzu kann ein Prüfkörper verwendet werden. Ein Prüfkörper kann ein Prüfring, eine Prüfwelle oder ein Prüfwerkstück [ist an die Werkstückkontur angenähert] sein.

Um das Spannmittel mittels Prüfkörper ausrichten zu können, müssen die Befestigungsschrauben Funktionseinheit frei zugänglich sein.

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das für den Prüfkörper passende Spannelement und Wechselteil montieren [siehe Kapitel »Montage des Spannelements« und »Montage der Wechselteile«].

3. Den Prüfkörper spannen.

4. Den Rundlauf an einer geeigneten Prüffläche des Prüfkörpers prüfen.

Wenn der Rundlauf größer ist als der maximal zulässige Wert:

1. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit lösen und leicht anlegen.

2. Den Rundlauf an einer geeigneten Prüffläche des Prüfkörpers prüfen und gegebenenfalls die Funktionseinheit korrigieren [siehe Ausrichtvorgang aus Kapitel »Montage der Funktionseinheit eines ausrichtbaren Spannmittels«].

3. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«].

4. Die Rundlaufprüfung am Prüfkörper wiederholen.

##

##