## Schraubenanzugsdrehmomente

Die Tabellen zeigen die vorgeschriebenen Werte.

Kenntnis der einschlägigen Richtlinien und Auslegungskriterien werden vorausgesetzt.

|  | HINWEIS Sachschaden durch fehlerhafte Schraubenanzugsdrehmomente! Zur Befestigung des Produktes an der Maschine müssen sowohl die von HAINBUCH als auch die vom Maschinenhersteller vorgeschriebenen Werte für die Schraubenanzugsdrehmomente beachtet werden. Falls der Maschinenhersteller anderslautende Werte vorgibt, muss Rücksprache mit HAINBUCH gehalten werden.

Metrische Regelgewinde

In nachfolgender Tabelle sind die Richtwerte der Schraubenanzugsdrehmomente zum Erreichen der höchstzulässigen Vorspannung für metrische Regelgewinde in Nm angegeben.

43.Gesamtreibungszahl

Gewindebezeichnung | Anzugsdrehmoment bei Schraubenqualität [Nm]
10.9 | 12.9
M4 | 4 | 5
M5 | 7 | 9
M6 | 12 | 15
M8 | 25 | 38
M10 | 50 | 70
M12 | 100 | 130
M16 | 220 | 300
M20 | 400 | 550
M24 | 600 | 800

Tabelle 5: Schraubenanzugsdrehmomente metrische Regelgewinde

Aluminiumbauteile

In nachfolgender Tabelle sind die reduzierten Schraubenanzugsdrehmomente zum Befestigen von Aluminiumbauteilen angegeben.

Gewindebezeichnung | Anzugsdrehmoment [Nm] | Mindesteinschraubtiefe [mm]
M6 | 10 | 12
M8 | 23 | 16
M10 | 46 | 20

Tabelle 6: Schraubenanzugsdrehmomente Aluminiumbauteile

##

##