## Sicherheit Inbetriebsetzung

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte oder herabfallende Werkstücke bei zu geringer Spannkraft! Werkstückrohlinge dürfen nicht außerhalb der Durchmesserspannweite liegen. Die Betätigungskraft vor der Inbetriebsetzung auf den zugelassenen, ermittelten Bearbeitungswert stellen. Die Werkstückspannung darf nicht außerhalb der definierten Grenzen erfolgen [siehe Kapitel »Einsatzgrenzen«]. Die Spannkraft regelmäßig prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch unvorhergesehenes Anlaufen der Werkzeugmaschine! Vor der Inbetriebsetzung alle an der Werkzeugmaschine vorhandenen Schutztüren oder -hauben schließen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch abgeschleuderte Werkzeuge und Prüfmittel! Sicherstellen, dass alle Werkzeuge und Prüfmittel vor der Inbetriebsetzung aus dem Arbeitsraum der Maschine entfernt sind.

|  | HINWEIS Schwerer Sachschaden der Werkzeugmaschine / des Produktes durch herausgeschleuderte oder herabfallende Werkstücke bei zu geringer Spannkraft! Werkstückrohlinge dürfen nicht außerhalb der Durchmesserspannweite liegen. Die Betätigungskraft vor der Inbetriebsetzung auf den zugelassenen, ermittelten Bearbeitungswert stellen. Die Werkstückspannung darf nicht außerhalb der definierten Grenzen erfolgen [siehe Kapitel »Einsatzgrenzen«]. Die Spannkraft regelmäßig prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

|  | HINWEIS Beschädigung von Bauteilen durch Kühlschmierstoffe ohne ausreichenden Korrosionsschutz! Die aus Stahl-Werkstoffe bestehenden Bauteile müssen vor dem üblichen Oxidationsprozess geschützt werden. Nur Kühlschmierstoffe mit einem ausreichenden Korrosionsschutz verwenden.

|  | HINWEIS Sachschaden durch verunreinigte / nicht aufbereitete Kühlschmierstoffe! Für eine ordnungsgemäße Funktion des Produktes, besonders bei einer Innenspülung mit Kühlschmierstoffen und / oder bei der Verwendung von Werkzeugen mit Innenspülung, ist darauf zu achten, dass der Kühlschmierstoff gereinigt / aufbereitet ist und keine Partikel >100μm enthält [filtriert mit Maschenweite 100μm].

|  | HINWEIS Beschädigung von Dichtungen durch falsche Kühlschmierstoffe! Keine Kühlschmierstoffe verwenden, die die verbauten Dichtelemente angreifen und beschädigen. Werkstoffe der verbauten Dichtelemente können NBR, Viton, PUR sein. Keine esterhaltigen beziehungsweise polaren Kühlschmierstoffe verwenden.

|  | HINWEIS Beschädigung von Spannelementen durch falsche Kühlschmierstoffe! Keine esterhaltigen beziehungsweise polaren Kühlschmierstoffe verwenden.

##

##