## Demontage des Produktes

A Zugrohradapter

B Spindelflansch

B1 Befestigungsschrauben Spindelflansch

B2 Transportgewinde Spindelflansch

C Funktionseinheit

C1 Befestigungsschrauben Funktionseinheit

a Prüffläche Planlauf Spindelflansch

b Prüffläche Rundlauf Spindelflansch

c Prüffläche Planlauf Funktionseinheit

d Prüffläche Rundlauf Funktionseinheit

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

### Demontage der Funktionseinheit

### Demontage des Spindelflansches

##

##