## Demontage der Wechselteile

A Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

A1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

B Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

B1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

Je nach Ausführung der Wechselteile werden diese wie folgt demontiert.

|  | Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss gegebenenfalls die Betriebsanleitung der zugehörigen Wechselteile gelesen und beachtet werden.

|  | INFORMATION Um das Wechselteil demontieren zu können, ist es gegebenenfalls notwendig das Spannelement zuvor zu demontieren.

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

### Demontage der Variante x-fach axial verschraubt

### Demontage der Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

##

##