## Sicherheit Montage

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch unqualifiziertes Personal bei der Montage / Demontage! Montage / Demontage nur durch qualifizierte Fachkräfte des jeweiligen Fachgebietes.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch unvorhergesehenes Anlaufen der Werkzeugmaschine! Werkzeugmaschine in den Einrichtbetrieb setzen. Alle Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel sofort nach dem Gebrauch aus dem Arbeitsraum der Maschine entfernen. Alle Anschlagmittel von dem Produkt und aus dem Arbeitsraum der Maschine entfernen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Austritt von unter Hochdruck stehenden Medien! Medienzufuhr während der Montage / Demontage abschalten. Eventuell eingekammerten Druck abbauen. Anlage abschalten.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen und Brüche durch herabfallende Bauteile bei unsachgemäßer Montage / Demontage! Sicherstellen, dass ein Wegrollen beziehungsweise Herunterfallen des Produktes ausgeschlossen ist. Zur Montage / Demontage auf eine vertikal hängende Spindel der Maschine gegebenenfalls eine geeignete Montagehilfe verwenden.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen durch unsachgemäße Maschinenbewegung bei der Montage / Demontage! Maschinenbewegungen sind während der Montage / Demontage nur im Einrichtbetrieb zulässig. Niemals in vorhandene Spalte greifen. Spaltmaße bei bewegten Bauteilen beachten.

|  | WARNUNG Schwere Kopfverletzungen durch das Hineinbeugen in den Arbeitsraum der Maschine! Nur in den Arbeitsraum der Maschine hineinbeugen, wenn sich in diesem keine Schneidwerkzeuge oder spitzen Gegenstände befinden beziehungsweise diese abgedeckt sind. Niemals Körperteile unter potenziell herabfallende Teile im Arbeitsraum der Maschine bringen. Zur Montage / Demontage auf eine vertikal hängende Spindel der Maschine je nach Gewicht eine geeignete Montagehilfe verwenden.

|  | WARNUNG Hohe körperliche Belastung durch das Eigengewicht des Produktes oder seiner Einzelteile bei unsachgemäßem Transport! Ab einem Gewicht von 10 kg geeignete Transportmittel, Hebezeuge und Anschlagmittel verwenden.

|  | VORSICHT Schnittverletzungen durch scharfkantige Wechselteile und / oder Spannelemente! Die Montage / Demontage von Wechselteilen und Spannelementen darf nur von qualifizierten Fachkräften des jeweiligen Fachgebietes durchgeführt werden.

|  | HINWEIS Sachschaden durch im Produkt verbleibende Anschlagmittel! Anschlagmittel nach der Montage des Produktes immer sofort entfernen.

|  | HINWEIS [nur für Aluminiumbauteile] Sachschaden bei falschen Schraubenanzugs-drehmomenten für Aluminiumbauteile! Die reduzierten Schraubenanzugsdrehmomente für Aluminiumbauteile müssen beachtet werden [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«].

##

##