## Produkt abschmieren

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleudertes Werkstück bei mangelhafter Schmierung des Produktes! Durch mangelhafte Schmierung ist die maximale Spannkraft um circa 20 % geringer. Die Wartungsintervalle sind zwingend einzuhalten [siehe Kapitel »Wartungsplan«].

Die Schmierung erfolgt bei jeder Reinigung, Wartung, jedem Zusammenbau und zusätzlich bei Bedarf.

1. Das Produkt zum Abschmieren zerlegen. Für den Zerlegungsgrad siehe Kapitel »Reinigung«.

2. An allen Schmierstellen das austretende, verbrauchte oder überschüssige Fett entfernen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.

3. Nach dem Abschmieren mehrmals den gesamten Hub fahren.

##

##