### Montage der Funktionseinheit eines nicht ausrichtbaren Spannmittels

1. Die gegebenenfalls notwendigen Anschlagmittel einbringen.

2. Bei einer vertikal hängenden Spindel gegebenenfalls die Montagehilfe anbringen.

3. Das Zugrohr der Maschine in die vordere Endlage fahren.

|  | HINWEIS Sachschaden durch fehlerhafte Montage bei Nutzung des Adapters für Luftanlagekontrolle! Darauf achten, dass die Dichtelemente bei der Montage nicht herausfallen oder beschädigt werden, gegebenenfalls dünn einfetten.

|  | INFORMATION Müssen Anschlagmittel verwendet werden, erfolgt das Aufschrauben / Herunterschrauben der Funktionseinheit durch manuelles Drehen des Spindelflansches zusammen mit der Spindel der Maschine.

4. Die Funktionseinheit auf das Zugrohr der Maschine bis auf Anschlag aufschrauben.

5. Die Funktionseinheit zurückdrehen, bis das Bohrbild am Spindelflansch und der Funktionseinheit übereinstimmen.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen durch unsachgemäße Maschinenbewegung bei der Montage! Niemals in den Spalt zwischen Werkzeugmaschine / Spindelflansch und Funktionseinheit greifen.

6. Das Zugrohr der Maschine mit der kleinstmöglichen Kraft und Geschwindigkeit [siehe Kapitel »Vorbereitung der Maschine Montage«] in die hintere Endlage fahren.

7. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit einschrauben und diese mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«].

8. Die gegebenenfalls verwendeten Anschlagmittel lösen und entfernen.

9. Die gegebenenfalls verwendete Montagehilfe bei einer vertikal hängenden Spindel entfernen.

10. Den Planlauf an der Prüffläche Planlauf Funktionseinheit prüfen [idealerweise ≤ 0,01 mm].

11. Den Rundlauf an der Prüffläche Rundlauf Funktionseinheit prüfen [idealerweise ≤ 0,003 mm].

Wenn der Planlauf und / oder Rundlauf größer ist als der maximal zulässige Wert:

12. Funktionseinheit demontieren.

13. Auflagefläche und Passflächen von dem Spindelflansch und der Funktionseinheit reinigen.

14. Bei einem Grat oder einer leichten Beschädigung die Auflagefläche des Spindelflansches oder der Funktionseinheit leicht mit einem Ölstein abziehen.

15. Funktionseinheit erneut montieren.

16. Planlaufprüfung wiederholen.

17. Rundlaufprüfung wiederholen.

Mo

##

##