## Sicherheit Transport, Verpackung, Lagerung

|  | WARNUNG Hohe körperliche Belastung durch das Eigengewicht des Produktes oder seiner Einzelteile bei unsachgemäßem Transport! Ab einem Gewicht von 10 kg geeignete Transportmittel, Hebezeuge und Anschlagmittel verwenden.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen und Brüche durch herabfallende Bauteile bei unsachgemäßem Transport! Sicherstellen, dass ein Wegrollen beziehungsweise Herunterfallen des Produktes ausgeschlossen ist. Rutschfeste Unterlage verwenden. Bei dem Einsatz eines Hebezeugs geeignete Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel verwenden.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch außermittigen Schwerpunkt bei dem Transport! Markierungen auf den Packstücken beachten. Den Kranhaken so anschlagen, dass sich dieser über dem Schwerpunkt befindet. Vorsichtig anheben und die Anschlagpunkte gegebenenfalls korrigieren.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch unsachgemäßen Transport mit einem Hebezeug! Niemals Lasten über Personen hinwegbewegen. Niemals unter schwebende Lasten treten. Die Angaben zu den vorgesehenen Anschlagpunkten beachten. Auf sicheren Sitz der Anschlagmittel achten. Nur zugelassene und unbeschädigte Hebezeuge, Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwenden. Nicht die maximale Tragfähigkeit der Hebezeuge, Lastaufnahme- und Anschlagmittel überschreiten.

|  | HINWEIS Sachschaden durch herabfallende Bauteile bei unsachgemäßem Transport! Sicherstellen, dass ein Wegrollen beziehungsweise Herunterfallen des Produktes ausgeschlossen ist. Rutschfeste Unterlage verwenden. Bei dem Einsatz eines Hebezeugs geeignete Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel verwenden.

##

##