## Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die sich auf Grund des Einbaus des Produktes in eine Werkzeugmaschine ergeben. In jedem Fall müssen die Restrisiken, die auf Grund einer Risikobeurteilung der Werkzeugmaschine ermittelt wurden, durch den Betreiber benannt werden.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Betriebsanleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Bewegte Bauteile |  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Berühren von rotierenden und / oder bewegten Bauteilen! Abdeckungen während des Betriebes nicht öffnen. Während des Betriebes nicht an rotierende und / oder in bewegte Bauteile greifen. Spaltmaße bei bewegten Bauteilen beachten. Vor dem Öffnen der Abdeckungen sicherstellen, dass sich keine Teile mehr bewegen.

Hub |  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen durch den Hub des Produktes! Niemals in den Bereich der beweglichen Bauteile greifen. Unkontrolliertes Einleiten des Spannvorgangs [zum Beispiel durch Fehlmontage der Energiezuführung oder fehlerhafte Programmierung] vermeiden.

Unzureichende Werkstückspannung |  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile bei unzureichender Werkstückspannung! Werkstückrohlinge dürfen nicht außerhalb der Durchmesserspannweite liegen. Die Werkstückspannung darf nicht außerhalb der definierten Grenzen erfolgen [siehe Kapitel »Einsatzgrenzen«]. Die maximalen Leistungswerte dürfen nicht überschritten werden [siehe Kapitel »Allgemeine Angaben«].

Unzureichende Werkstückspannung |  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Bruch der Einzelteile des Produktes bei zu hoher Betätigungskraft! Betätigungskraft regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls anpassen.

Scharfkantige Teile |  | WARNUNG Schwere Schnittverletzungen durch scharfkantige Teile und Grate! Die Montage von Einzelteilen darf nur von qualifizierten Fachkräften des jeweiligen Fachgebietes durchgeführt werden. Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur Grundausrüstung zu tragen:

##

##