## Demontage des Spannelements

A Segmentspannbüchse [Spannelement]

B Zugbolzen

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

3. Den Zugbolzen lösen und entfernen.

4. Die Segmentspannbüchse von dem Produkt herunternehmen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderten Zugbolzen bei fehlerhaftem Anzugsdrehmoment! Den Zugbolzen immer mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung].

5. Den Zugbolzen in das Produkt einschrauben und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung].

##

##