## Übersicht und Kurzbeschreibung

1 Spindelflansch 2 Funktionseinheit 3 Werkstückanschlag 4 Segmentspannbüchse [Spannelement] 5 Zugbolzen |

Der Spindelflansch ist auf der Spindel der Maschine montiert.

Das Spannmittel ist über den Zugrohradapter auf das Zugrohr der Werkzeugmaschine aufgeschraubt und mit dem Spindelflansch verschraubt.

Das Spannelement ist mit dem Zugbolzen auf dem Spannmittel befestigt und spannt das zu bearbeitende Werkstück.

Der Werkstückanschlag ist auf dem Spannmittel befestigt.

Das Spannmittel funktioniert nach dem Axzug-Prinzip.

Das Spannelement führt beim Spannen eine axiale Bewegung in Richtung des Werkstückanschlags aus.

Die bewegliche Kupplung zieht das Spannelement auf den feststehenden Kegel.

Das Werkstück wird somit fest auf den stehenden Werkstückanschlag gezogen.

Dadurch erhöht sich die Steifigkeit der Aufspannung.

##

##