### Montage des Zugrohradapters

|  | HINWEIS Sachschaden durch fehlerhafte Montage bei Dichtelementen! Fehlende oder beschädigte Dichtelemente müssen ersetzt werden. Darauf achten, dass die Dichtelemente bei der Montage / Demontage nicht herausfallen oder beschädigt werden, gegebenenfalls dünn einfetten.

1. Den Zugrohradapter über dessen Gewinde in die Funktionseinheit einschrauben und festziehen.

##

##