## Leistungswerte

|  | HINWEIS Sachschaden an den verwendeten Produkten und / oder der Werkzeugmaschine durch Überschreiten der maximalen Leistungswerte! Die maximalen Leistungswerte des Produktes dürfen nicht überschritten werden. Von allen eingesetzten Produkten die niedrigsten der maximalen Leistungswerte nicht überschreiten. Produkt nur in Werkzeugmaschinen mit denselben Leistungswerten verwenden.

|  | INFORMATION Angaben zu den maximalen Leistungswerten befinden sich auf dem jeweiligen Produkt. Sollten die Leistungswerte durch abrasiven Einfluss nicht mehr lesbar sein, sind diese der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Die erreichbaren Betätigungskräfte können aufgrund des Wartungszustandes [Schmierzustand und Verschmutzungsgrad] des Produktes variieren [siehe Kapitel »Wartungsplan«].

Die erreichbaren Spannkräfte, resultierend aus den Betätigungskräften, müssen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. Dazu müssen statische Spannkraftmessungen durchgeführt werden.

##

##