## Lagerung

|  | INFORMATION Auf den Packstücken befinden sich gegebenenfalls Hinweise zur Lagerung und Wiedereinlagerung, die über die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese Hinweise sind entsprechend einzuhalten.

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern:

28.Lagesicher.

29.Nicht im Freien aufbewahren.

30.Trocken und staubfrei lagern.

31.Keinen aggressiven Medien aussetzen.

32.Vor Sonneneinstrahlung schützen.

33.Mechanische Erschütterungen vermeiden.

34.Lagertemperatur: 15 bis 35 °C.

35.Relative Luftfeuchtigkeit: maximal 60 %.

36.Bei Lagerung länger als 3 Monate:

Regelmäßig den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren.

Falls erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

##

##